Плата на текстолите 2 мм

Габариты 80\*110мм

Разъем угловой на торце платы 80 мм с вилкой. Шаг контактов не менее 2,5 мм. Подключаемый проводник до 4мм2.

Схема ниже, заземление на схеме сделать отдельным проводником 4 мм2 с платы и под лепесток на корпусе. При необходимости можно будет отпаять проводник и сделать клемму общий не соединенную с землей.

На плате по аналогии с ПП блока УМ матрица отверстий под конденсаторы и участок для пайки аксиальных конденсаторов.

Катушка от блока УМ АВАНТ. Крепится на корпус на платой. Припаивается в плату проводниками (4 вывода).

L

C

Вход

Выход

1

2

3

4